| Contrôle de la température | Chauffer jusqu'à 70°C |
| --- | --- |
| Maintenir la température à 70°C |
| Refroidir à 45°C |
| Maintenir la température à 45°C |
| Manipulation de la cuve | Mettre les cuves sur le gaz |
| Remplissage/Vidage des cuves | Remplir la cuve extérieure avec de l’eau |
| Remplissage/Vidage d’eau pour refroidir |
| Vider la cire à haute température |
| Nettoyage | À voir |